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Descripción general de la tercera etapa
Para una tercera etapa deben considerar:
[image: ]
Con este rango de Par nominal verificarlo con el reductor seleccionado por el equipo.
Tercera etapa — Análisis del movimiento del mecanismo.
Objetivo general
Analizar las condiciones de funcionamiento de un equipo de bombeo mecánico de petróleo y analizar el movimiento requeridos, verificando su adecuación mecánica, operacional y constructiva.
Consignas 
1. Caracterización del sistema de transmisión
1. Identificar el tipo de equipo de bombeo mecánico considerado. 
2. Realizar un esquema cinemático completo del sistema enfocando en el mecanismo: 
· motor eléctrico; 
· transmisión primaria por correas; 
· reductor; 
· manivela; 
· biela; 
· balancín; 
· cabeza de caballo; 
· varillas de bombeo. 
3. Análisis del ciclo de carga
Esta es una parte especialmente importante para el caso de bombeo mecánico.
Analizar:
· carga variable; 
· inversión periódica del movimiento; 
· aceleraciones y desaceleraciones; 
· cargas de choque; 
· arranques y paradas; 
· torque máximo; 
· posibles sobrecargas; 
· régimen de servicio. 
7. Verificación de un reductor comercial
Con el reductor seleccionado verificar con un rango de 80.000 a 900.000 Pulg * Lb. 
Verificar con la condición antes mencionada:
· fabricante; 
· modelo; 
· potencia admisible; 
· relación de transmisión; 
· velocidad de entrada; 
· velocidad de salida; 
· torque nominal; 
· torque máximo; 
· factor de servicio; 
· eficiencia; 
· peso; 
· dimensiones; 
· tipo de lubricación; 
· posición de montaje; 
· diámetro de ejes; 
· tipo de eje de entrada; 
· tipo de eje de salida; 
· catálogo técnico utilizado. 
Consignas del tercer informe final.
Yo les pediría que el informe tenga esta estructura:
1. Introducción 
2. Descripción del equipo de bombeo 
3. Esquema cinemático 
4. Datos de diseño 
5. Cálculo de potencia y torque 
6. Determinación de la relación de transmisión 
7. Análisis del ciclo de carga 
8. Determinación del factor de servicio 
9. Selección del tipo de reductor 
10. Alternativas comerciales 
11. Comparación de alternativas 
12. Selección definitiva 
13. Bibliografía y catálogos técnicos 

Consignas de la última etapa:

Una consigna integradora para cerrar la segunda etapa
Verificar:
A) CONDICIONES DE MOVIMIENTO: VELOCIDADES DE LA BIELA MANIVELA.
B) ANALIZAR LAS CONDICIONES DEL MECANISMO – BARRAS, ARTICULACIONES, ETC.
C) COMPARAR LOS DATOS OBTENIDOS CON EQUIPOS COMERCIALES COMO EL MENCIONADO EN EL APUNTE.
D) OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DEL PROYECTO.
E) CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO.

Tiempo de entrega: 2 semanas
Colocar en portada: Nombre de los integrantes del Grupo, Carrera que pertenece y N° legajo.
Éxitos
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Valores como 80.000-900:000 pulg-lbs dependiendo de la carga, carrera,
disefio mecénico.
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